-60 -30 0 30 60 Annual Mean SH

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

OAFlux

ci=10Wm^{-2}

Positive upward

-10 10 30 50

-60 -30 0 30 60

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

SOC

ci=10Wm^{-2} -10 10 30 50

-60 -30 0 30 60

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ERA40

ci=10Wm^{-2} -10 10 30 50

30 90 150 -150 -90 -30

-60 -30 0 30 60

10

10

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

NCEP

ci=10Wm^{-2} -10 10 30 50