-60 -30 0 30 60 LH

ci=25Wm^{-2}

ERA40 August

0 50 100 150 200

-60 -30 0 30 60 SH

ci=20Wm^{-2} 0 40 80 120

-60 -30 0 30 60 LW

ci=10Wm^{-2} 20 40 60 80

-60 -30 0 30 60 SW

ci=25Wm^{-2} 0 50 100 150 200 250 300

30 90 150 -150 -90 -30 -60 -30 0 30 60 NET

ci=50Wm^{-2}

-200

-100 0 100 200